**水下照明灯说明文档**

电源输入：7-14V

灯珠参数：功率18W 6V 光通量2500流明。

控制方式：断电再上电变换档位。高亮--低亮--闪烁三档循环。

尺寸大小：外径31MM 长度53MM如图示

注意事项：严禁在空气中点亮超过30S，否则极易烧坏灯珠。

